Инструкция по применению реагентов серии «REKON WT-B»
[bookmark: _GoBack]Концентрированное средство пролонгированного действия.  Применяется для дезинфекции и обеззараживания стоков и труб, а также поверхностей в помещениях, оборудования. Эффективно уничтожает и предотвращает биообрастания, помогает убрать запахи.
СОСТАВ: варьируемый линейка 9XXXX
ТУ 20.59.59-006-90798496-2025
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Инструкция по применению для накопительных емкостей:
	Вид обработки
	Дозация:
95000
90050
92525
	Дозация
92500
90025
91212
	Условия
	Способ приготовления раствора

	Шоковая (первичная или при сильном загрязнении) раз в 7 дней
	Из расчета 100 мл на 1 м3 сточных вод. 
	Из расчета 140 мл на 1 м3 сточных вод.
	Дозацию производят в трубы, предшествующие накопителю. Наполнение накопителя при обработке не должно содержать более 70%. После дозации реагента выждать 10-15 минут и промыть горячей проточной водой 3-5 мин
	Внимание! Перед внесением препарата следует развести 50мл «REKON WT-B» в 1 литре воды и тщательно перемешать. Внести готовый раствор в место подачи сточной воды или в накопитель, согласно рекомендациям:


	Регулярная, раз в 2 дня
	Из расчета 20 мл на 1 м3 сточных вод. 
	Из расчета 35 мл на 1 м3 сточных вод.
	Дозацию производят в трубы, предшествующие накопителю и непосредственно в накопитель. Наполнение накопителя при обработке не должно содержать более 95%. Дозацию равномерная по мере накопления емкости, ежедневная.
	



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «РЕКОН СПб», Санкт-Петербург, ул. Бабушкина д. 36, к.1, лит. А


