Инструкция по применению 
«REKON WT-WB 9328» щелочной зимний, применение до -300 С.
ТУ 2121–004–90798496–2013
Эффективный щелочной с хлорирующей добавкой промывной реагент для очистки труб, септиков, стоков, накопителей, канализационных систем. Не предназначен для систем биологической очистки.
[bookmark: _GoBack] Назначение: Применяется: для устранения органических и механических засоров в канализационных трубах, стоках, труб сифонов раковин, ванн и унитазов. Средство убивает бактерии и устраняет неприятные запахи. Жидкость подходит для всех металлических и пластиковых труб. 
Способ применения: Состав залить, выдержать время по инструкции (в таблице ниже), по необходимости увеличить время для прочистки сложных засоров, промыть большим количеством горячей воды. 
Состав: вода, гидроксид натрия, хлорит натрия.
Инструкция по применению для накопительных емкостей:
	Вид обработки
	Дозация
	Условия

	Шоковая (первичная или при сильном загрязнении)
	Из расчета 1,5 л в сутки на 1 м3 отходов в накопительной емкости. 
	Дозацию производят в трубы, предшествующие накопителю. 
Наполнение накопительной ёмкости при обработке не должно быть более 70%.
После дозации реагента выждать 10-15 минут и промыть горячей проточной водой 3-5 мин

	Регулярная
	Из расчета 0,15л в сутки на 1 м3 отходов в накопительной емкости. 
	Дозацию производят в трубы, предшествующие накопителю и непосредственно в накопитель. Наполнение накопительной ёмкости при обработке не должно быть более 95%.
Дотация равномерная по мере накопления емкости, ежедневная.




