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Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на альгицид непенящийся «RE-KON» – химический препарат, предназначенный для уничтожения и предотвращения образования водорослей в бассейнах и аквапарках (далее по тексту – препарат).
Условное обозначение препарата при заказе должно включать:

- наименование;

- номер настоящих технических условий.

П р и м е ч а н и е – Допускается приведение дополнительных характеристик (например, классификации, артикула, концентрации основного вещества и проч.).

Пример условного обозначения препарата артикула R420300 (с концентрацией четвертичных аммониевых соединений не менее 10%): 
«Альгицид непенящийся «REKON», арт. R420300 – ТУ 20.59.59–005–90798496–2021».

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ Р 1.3. 

Термины и определения – по ГОСТ 30813, ГОСТ Р 57443, ГОСТ 16504 и ГОСТ 30772.
Перечень ссылочной документации приведен в Приложении А.

1 Технические требования

1.1 Средство для бассейнов – альгицид непенящийся «REKON» – должно соответствовать требованиям настоящих технических условий, контрольным образцам-эталонам, и изготавливаться по технологической документации (рецептурам, регламенту), утвержденной в установленном порядке, с соблюдением действующих санитарных норм и правил. 
Возможно изготовление альгицида в соответствии с Техническим Заданием Заказчика.
1.2 Основные параметры и характеристики

1.2.1 Препарат классифицируется как синтетический – водный раствор медного купороса, триэтаноламина и алкилдиметибензилааммоний хлорида.
1.2.2 Физико-химические свойства препарата должны соответствовать таблице 1.

Т а б л и ц а 1

	Наименование показателя
	Норма
	Методы испытаний

	1
	2
	3

	Внешний вид, цвет
	однородная прозрачная или слегка мутноватая жидкость с цветом от голубого до синего
	5.2

	Показатель pH 1%-го водного раст-вора, ед., не ниже
	6,0
	ГОСТ 32385 и 5.5


Продолжение таблицы 1

	1
	2
	3

	Плотность при 20 ºС, г/см3
	1,000…1,120
	5.4

	Массовая доля основного вещества (четвертичных аммониевых соединений), %, не более
	15,0
	5.10

	Массовая доля 

комплексных соединений меди, % не более                               
	5,0
	

	Триэтаноламин,% не более %
	3,0
	

	Вода, до 100 %
	
	


1.2.3 Препарат должен снижать количество водорослей от 4,7 до 13,6 раза при дозе внесения, определяемой руководством по применению для профилактической обработки.

1.2.4 Санитарно-гигиенические показатели получаемой после обработки воды должны соответствовать ГОСТ Р 53491.1.

1.2.5 Изготовление препарата должно осуществляться средствами, обеспечивающими качественное проведение работ; контроль и испытания производятся в соответствии с технологической документацией и настоящими техническими условиями.

1.3 Требования к материалам и сырью

1.3.1 При изготовлении препарата применяются вода по CанПиН 2.1.4.1074-01, медный купорос по ГОСТ 19347, триэтаноламин и алкилдиметилбензиламмоний хлорид по действующей нормативной и технической документации.
1.3.2 Качество компонентов (веществ) должно быть подтверждено надлежащими документами (декларациями, сертификатами соответствия, паспортами). 

При отсутствии документов о качестве на сырьё все необходимые испытания, включая его санитарно-гигиеническую безопасность, должны быть проведены при производстве препарата на предприятии-изготовителе.

1.3.3 Материал упаковки не должен оказывать негативного воздействия на качество препарата при хранении (должен быть химически инертным по отношению к нему).
1.3.4 Санитарно-гигиеническая безопасность применяемого сырья должна находиться в пределах допустимых норм, установленных «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» от 28 мая 2010 г. № 299 (глава II, раздел 19) и Техническим регламентом Ев-разийского экономического союза ТР ЕАЭС 041/2017 «О безопасности химической продукции» (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 марта 2017 г.).
1.3.5 Транспортирование и хранение сырья должно проводиться по ГОСТ 12.3.020 в ус-ловиях, обеспечивающих его сохранность от загрязнений.

1.3.6 Перед использованием сырьё должно пройти входной контроль в соответствии с 
порядком, установленном на предприятии, исходя из указаний ГОСТ 24297.

1.4 Маркировка 

1.4.1 Требования к маркировке – по ГОСТ 3885 и «Единым санитарно-эпидемиологи-ческим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологичес-кому надзору» (Глава II, раздел 3).

При поставках маркировка препарата наносится несмываемой краской непосредственно на каждую упаковочную единицу, на этикетку по ОСТ 29.1-2001 из бумаги этикеточной или писчей по ГОСТ 7625 и ГОСТ 18510, или на самоклеющуюся этикетку.

1.4.2 Маркировка должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- адрес предприятия-изготовителя;

- наименование препарата и обозначение настоящих технических условий;

- объем нетто упаковки, л (дм³);
- идентификационные данные партии;

- дату производства;
- гарантийный срок хранения;

- условия хранения;

- назначение и способ применения;
- меры по предупреждению опасности;
- отметку о прохождении технического контроля;

- надпись «Не пригоден для обработки питьевой воды»;
- сведения о сертификации (декларировании), знак по ГОСТ Р 50460 и (или) единый знак обращения на рынке государств – членов Евразийского экономического союза.
Допускается на потребительскую тару выносить дополнительные знаки и информационные данные, включая рекламного характера.

1.4.3 Постоянные данные наносятся на этикетку типографским или иным пригодным способом, переменные данные наносятся штампованием.

Обязательная информация должна быть указана на этикетке на русском языке.

1.4.4 Маркировка препарата должна быть однозначно понимаемой, полной и достоверной, чтобы потребитель не мог быть обманут или введен в заблуждение относительно его происхождения, свойств, состава, способа применения, а также других сведений, характеризующих прямо или косвенно его качество и безопасность, и не мог ошибочно принять данную продукцию за другую, близкую к ней по внешнему виду или органолептическим показателям.

1.4.5 Транспортная маркировка должна выполняться по ГОСТ 14192 и ГОСТ Р 51474 с 
нанесением манипуляционных знаков «Верх», «Пределы температуры от минус 5 до плюс 40 ºС» и «Герметичная упаковка».

1.4.6 Транспортную маркировку располагают на одной из боковых сторон тары, манипуляционные знаки – в левом верхнем углу на двух соседних стенках тары.

1.4.7 Маркировка препарата в части опасности груза: по ГОСТ 19433 и ГОСТ Р 57478.

1.4.8 Маркировка в части опасности для человека и окружающей среды – согласно ГОСТ 31340, ГОСТ 32423 и ГОСТ 32425.
1.5 Упаковка

1.5.1 Требования к упаковка – по ГОСТ 3885 (группы V…VII, виды и типы тары: 3-11, 8-5 и 9-1) и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упа-ковки» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769). 

1.5.2 Препарат разливают в герметично укупориваемые бутылки из полимерных материалов по ГОСТ 33756 вместимостью до от 1 до 5 дм3, в канистры полимерные вместимостью 5, 10, 20 или 30 дм3 по ГОСТ 33756 и ГОСТ 34264.
Допустимые отклонения объёма нетто тары – по ГОСТ 8.579. 
1.5.3 Препарат в бутылках может укладываться в транспортную тару – ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142 и ГОСТ 13841, ящики деревянные по ГОСТ 18573, формируемые в пакеты на поддонах по ГОСТ 33757 в соответствии с ГОСТ 26663 и ГОСТ 25776. 

Допускается использование термоусадочной плёнки ГОСТ 25991. 
1.5.4 Масса брутто транспортного пакета не должна превышать 1 т.
1.5.5 Группа упаковки – III по ГОСТ 26319.

1.5.6 К каждой поставке должны прикладываться упаковочный лист и товаросопроводительные документы, уложенные в пакет из полиэтиленовой пленки.

1.5.7 При отгрузке препарата в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности упаковка должна производиться с учётом указаний ГОСТ 15846.

1.5.8 Допускается использовать другие упаковочные средства, в т. ч. возвратные либо изготавливаемые по чертежам предприятия-производителя препарата, обеспечивающие его сохранность.

1.6 Комплектность

1.6.1 Комплектность препарата определяется технологической документацией и условиями заказа.

1.6.2 Партия должна сопровождаться паспортом и инструкцией по хранению, обращению и использованию. 

2 Требования безопасности

2.1 Препарат токсичен, относится к химическим продуктам 3 класса опасности по ГОСТ 12.1.007 (умеренно опасные). 
По санитарно-гигиеническим характеристикам он должен соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору» от 28 мая 2010 г. № 299 (глава II, раздел 3) и ГОСТ Р 53491.2.
2.2 Препарат не должен

- ухудшать органолептические свойства воды;

- приводить к поступлению в неё соединений в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы;

- образовывать соединения и/или продукты трансформации в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы.
2.3 Препарат не горюч и не взрывоопасен в соответствии с ГОСТ 12.1.044. 
При соприкосновении с водой реакций с выделением тепла не происходит.
2.4 Работы по приготовлению препарата должны проводиться в помещении, оснащенном приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и СП 60.13330.2016, обеспечивающей сос-тояние воздушной среды и содержание веществ в ней (ПДК) в соответствии с ГОСТ 12.1.005 и ГН 2.2.5.3532-18.
Контроль за содержанием вредных веществ должен осуществляться по ГОСТ 12.1.016, ГОСТ 12.1.014 и РД 52.18.595-96, организация контроля – по СП 1.1.1058-01.
2.5 Лица, допущенные к работам на производстве, должны быть старше 18 лет, иметь 
профессиональную подготовку, соответствующую характеру работ, и проходить медицинский осмотр в соответствии с действующими приказами Минздравсоцразвития России.

2.6 Условия производства должны удовлетворять нормам ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.1.030 и СП 2.2.2.1327-03. Рабочие места должны быть оборудованы согласно ГОСТ 12.2.061, ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.

Производственное оборудование, трубопроводы, газоходы должны быть оснащены аспирационными отсосами, а при необходимости – герметизированы.

2.7 Во время работы и при аварийных ситуациях персонал должен быть обеспечен:

· перчатками резиновыми по ГОСТ 20010;

· защитными очками по ГОСТ 12.4.253;

· спецодеждой по ГОСТ 12.4.031, ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.251;
· сапогами резиновыми по ГОСТ 5375;
· респираторами по ГОСТ 12.4.041, ГОСТ 12.4.028 и ГОСТ 12.4.296;
· противогазами промышленными фильтрующими марки БКФ или В по ГОСТ 12.4.121.

2.8 К работе не допускаются лица с хроническими воспалительными заболеваниями органов дыхания, зрения, кожи и лица, склонные к аллергическим реакциям, кормящие матери.

2.9 Требования к электробезопасности при производстве – по ГОСТ 12.1.019.

Контроль требований электробезопасности и наличия заземления на рабочих местах – по 
ГОСТ 12.1.018.

2.10 Требования к пожарной безопасности – по ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ Р 12.3.047.

Помещения должны быть оснащены средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

2.11 Выполнение требований безопасности должно обеспечиваться соблюдением соответствующих инструкций и правил по технике безопасности при осуществлении работ. 
Все работающие должны пройти обучение безопасности труда по ГОСТ 12.0.004, быть ознакомленными с опасным действием препарата и его компонентов, мерами оказания первой помощи пострадавшим.

2.12 Во время производственных работ должны соблюдаться правила личной гигиены: по окончании работ необходимо тщательно мыть руки, принимать душ.

2.13 Влажная уборка производственного цеха должна производиться ежедневно.

Санитарный день должен проводиться ежемесячно во всех помещениях и включать мойку и при необходимости дезинфекцию технологического оборудования и инвентаря согласно утверждённой инструкции.

2.14 На рабочих местах должны быть обеспечены допустимые параметры микроклимата по СанПиН 2.2.4.548-96:

температура воздуха, ºС: 17-23 (в холодный период года); 

     18-27 (в теплый период года);

влажность воздуха           15-75%.

Кратность обмена воздуха в помещениях должна обеспечиваться не менее 8.

2.15 Эквивалентный уровень звука в производственных помещениях должен быть не более 80 дБА в соответствии с нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

3 Требования охраны окружающей среды
3.1 При приготовлении препарата отходы, ведущие к загрязнению ок​ружающей среды, не образуются. Регулярные побочные продукты, технологические сливы, сточные воды и вы-

бросы в атмосферу при производстве отсутствуют.

3.2 Техническая вода от промывки технологических ёмкостей, производственного оборудования и т. д. поступает в ёмкость временного хранения и используется в дальнейшем производстве согласно технологическому регламенту.

Твёрдые отходы в процессе приготовления препарата (использованная тара от вспомогательных материалов, пришедшая в негодность специальная одежда и проч.) подлежат утилизации в местах сбора промышленного мусора и в специально отведённых местах.

3.3 Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является 
загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате 

- аварийных проливов готового препарата;

- случайных россыпей (утечек) применяемых веществ;

- неорганизованного сжигания и захоронения отходов на территории предприятия-изго-товителя или вне его;

- произвольной свалки их в не предназначенных для этой целей местах.

3.4 В случае разлива препарата необходимо смыть его с поверхностей пола и оборудования большим количеством воды.
3.5 Не допускается попадание препарата в сточные, поверхностные или подземные воды, в канализацию, в водоёмы рыбохозяйственного, хозяйственно-питьевого и культурно-бытово-го водопользования и в дренажные системы.
3.6 Уничтожение и обезвреживание тары и отходов в конце производственного цикла 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № М 52-ФЗ, СП 2.1.7.1386-03 и СанПиН 2.1.7.1322-03.

3.7 При утилизации отходов и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ Р 58577, ГОСТ 17.2.1.04.

Нормы ресурсосбережения – по ГОСТ 30167, ГОСТ 30772 и ГОСТ Р 52108.

3.8 Допускается утилизацию отходов осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей надлежащую лицензию.

3.9 Содержание вредных веществ в выбросах в атмосферу, сбросах в водоёмы и загрязнения почвы контролируется в соответствии с «Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий», ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.5.980-00, МУ 
2.1.7.730 и «Нормативами ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения» (утв. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. № 552).

3.10 Препарат в воздушной среде и в сточных водах в присутствии других факторов вторичных токсичных веществ не образует.

4 Правила приёмки

4.1 Предварительным этапом является приёмка используемого сырья с учётом результатов входного контроля по ГОСТ Р 51293 и ГОСТ 24297. 
4.2 Приемку препарата осуществляют партиями.

Правила приёмки и методы отбора проб – по ГОСТ 3885.
4.3 За партию принимается количество однородного по качеству препарата одной кон-центрации (артикула), изготовленное за один технологический цикл из сырья одной марки, и сопровождаемое единым документом о качестве (паспортом) по ГОСТ 16504 и ГОСТ 15.309.

4.4 Документ о качестве должен содержать следующие данные:

- наименование и обозначение препарата по настоящим техническим условиям;

- наименование предприятия изготовителя;

- адрес его местонахождения;

- объём (массу) партии;

- количество упаковочных единиц в партии;

- срок хранения;

- условия хранения;

- способ утилизации по истечению срока годности;

- дату выдачи документа о качестве;

- подтверждение о соответствии препаратов требованиям настоящих технических условий (результаты испытаний).

Приведенные данные могут быть расширены или дополнены.

4.5 При приемо-сдаточных испытаниях контролируются упаковка, маркировка, комп-лектность и показатели таблицы 1 на каждой партии.

Контролю маркировки, упаковки и комплектности подвергается 100% продукции; для проверки соответствия остальным требованиям от каждой партии отбирают по ГОСТ 18321 выборку от 10% тарных мест, но не менее чем из 3 единиц.

4.6 Периодические испытания проводятся на продукции, прошедшей приёмо-сдаточные испытания, по показателям 1.2.3 и 1.2.4 не реже, чем 1 раз в год.

4.6 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку препарата на соответст-вие требованиям настоящих технических условий, применяя методы испытаний, указанные в разделе 5, а также проводить дополнительные испытания, в зависимости от планируемой области применения.

4.7 Санитарно-гигиеническая безопасность препарата проверяется по показателям 2.1 раздела 2 при его постановке на производство, а далее – с периодичностью, утверждённой уполномоченными органами в установленном порядке.
4.8 Испытания на подтверждение соответствия осуществляются согласно ГОСТ Р 56541, ГОСТ Р 58987, ГОСТ Р 57120 и иным действующим требованиями по сертификации (декларированию) биоцидных составов промышленного назначения.
5 Методы контроля
5.1 Условия проведения контроля – по ГОСТ 27025.
5.2 Внешний вид и цвет препарата определяется визуально в проходящем свете на белом фоне при рассмотрении столба жидкости высотой 50-100 мм, налитой в пробирку типа П4 по ГОСТ 25336 или в цилиндр по ГОСТ 1770 вместимостью 100 мл. 

Препарат не должен содержать механических примесей, видимых невооруженным глазом. 

5.3 Контроль качества упаковки и маркировки и комплектности осуществляют визуально при дневном или искусственном освещении.

5.4 Определение плотности проводят по ГОСТ 18995.1 с помощью ареометра. 

Препарат помещают в стеклянный цилиндр и при температуре жидкости 20 0С осторожно опускают в него чистый сухой ареометр (с интервалом шкалы ожидаемой величины плотности). Ареометр не выпускают из рук до тех пор, пока не станет очевидным, что он плавает, при этом необходимо следить, чтобы ареометр не касался стенок и дна цилиндра. 

Отсчет производят через 2…3 мин. после погружения по делению на шкале ареометра, со-ответствующему нижнему мениску жидкости (при этом глаз должен быть на уровне мениска). 

За результат испытаний принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,001 г/см3.

5.5 Показатель рН препарата определяется с помощью рН-метра. Перед началом измерений следует ознакомиться с инструкцией к измерительному устройству.

Препарат помещается в стеклянный цилиндр при температуре 20 0С. 
Предварительно проверенный на эталонном растворе, электрод помещается в препарат, показатель рН высвечивается на мониторе прибора. После проведения замера электрод промывается дистиллированной водой.

5.6 Массу тары, заполненной препаратом, определяют взвешиванием на весах по ГОСТ Р 53228 не ниже 3 класса точности при температуре (20±2) °С. 

Массу нетто определяют как разность массы упаковки, заполненной препаратом, и массой 
той же, но пустотелой тары.

5.7 Соответствие препарата нормам санитарно-гигиенической безопасности следует проверять по МУ 2.1.4.2898-11, МУ 1.2.1105-02 и иным действующим методикам, утверждённым в установленном порядке.

5.8 Качество получаемой воды проверяют по СанПиН 2.1.4.1074-01, ГОСТ Р 53491.2, РД 52.10.735-2018 и ГОСТ Р 51232 и иным действующим методикам.
5.9 Эффективность по снижению количества водорослей проверяют по методике ГОСТ Р 54496 (метод Б) со следующим изменением: испытания проводятся на воде с разбавленным в ней препаратом в концентрации, установленной для нужд профилактической обработки.

5.10 Содержание четвертичного аммониевого соединения проверяют по ГОСТ Р 57474.
6 Транспортирование и хранение

6.1 Требования к транспортированию и хранению – по ГОСТ 3885.

Препарат транспортируют всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Препарат хранят в герметично укупоренной таре в крытых сухих складских помещениях, оборудованных вытяжной вентиляцией, при температуре от минус 5 до плюс 40 ºС.

Складирование тары должно быть строго в один ярус.
6.3 При транспортировании, хранении, осуществлении погрузки и выгрузки продукции должны быть приняты меры, предохраняющие тару от механических повреждений, воздейст-вия нагрева, прямых солнечных лучей и агрессивных сред.

При погрузочно-разгрузочных работах должны выполняться нормы ГОСТ 12.3.009.

6.4 Не допускается хранение препарата в одном помещении с продуктами питания, лекарственными средствами, кислотами, щелочами, компонентами тяжёлых металлов, восстанавливающих и органических веществ.

6.5 После замерзания и последующего оттаивания препарат сохраняет свои свойства.

6.6 Отправка препарата в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности должна осуществляться согласно ГОСТ 15846.
7 Указания по применению
7.1 Препарат должен применяться в целях, установленных настоящими техническими условиями, в строгом соответствии с инструкцией изготовителя.
Общие указания – по ГОСТ Р 58458, ГОСТ Р 53491.2 и СП 2.1.3678-20.
7.2 При использовании препарата следует пользоваться средствами индивидуальной защиты глаз, лица, рук, а также специальной одеждой и обувью.

7.3 Обработка питьевой воды не допускается.  
7.4 Препарат совместим с любыми фильтровальными установками, не изменяет уровень рН воды. Совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки, используемыми в бассейнах

7.5 Перед использованием препарата необходимо привести показатель рН воды бассейна к нормируемому 7,2…7,6 ед. 

Для профилактической обработки – добавить 0,1 л на каждые 10 м3; для «шоковой» – 0,4 л на каждые 10 м3. «Шоковую» обработку необходимо проводить до тех пор, пока вода в бассейне не станет прозрачной.

7.6 1%-й водный раствор препарата можно также применять для обработки душевых кабин и полов.

8 Требования к утилизации

8.1 Препарат и его смывы относятся к классу опасности III по «Критериям отнесения от

ходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» (утв. приказом Минприроды России от 4 декабря 2014 г. № 536) и Приказу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов».

Тара из-под него относится к IV классу опасности.

8.2 Требования к безопасному хранению перед утилизацией – по ГОСТ Р 55838.

8.3 Допускается сдача тары во вторичное сырьё согласно ГОСТ Р 57058.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие препарата требованиям настоящих техничес-ких условий при соблюдении правил их использования, транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения в закрытой таре – 2 года со дня изготовления.

9.3 По истечении указанного срока препарат подлежит повторным приёмо-сдаточным испытаниям на соответствие требованиям настоящих технических условий и считается пригодными при соответствии всем регламентированным показателям.

Приложение А
(справочное)

Перечень ссылочных документов

	Обозначение

документа
	Наименование

	1
	2

	ГОСТ 8.579-2019
ГОСТ 12.0.004-2015
ГОСТ 12.1.004-91

ГОСТ 12.1.005-88 

ГОСТ 12.1.007-76

ГОСТ 12.1.016-79

ГОСТ 12.1.018-93 

 
	Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте
ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения
ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху                                                                                           рабочей зоны 

ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

	ГОСТ 12.1.019-2017
ГОСТ 12.1.030-81

ГОСТ 12.1.044-89

ГОСТ 12.2.003-91

ГОСТ 12.2.032-78

ГОСТ 12.2.033-78

ГОСТ 12.3.002-2014
ГОСТ 12.4.009-83

ГОСТ 12.4.021-76

ГОСТ 12.4.103-2020
ГОСТ 12.4.121-2015

ГОСТ 12.4.251-2013

ГОСТ 12.4.253-2013

ГОСТ 12.4.296-2015

ГОСТ 15.309-98


	ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования
ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности 

ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия

ССБТ. Одежда специальная для защиты от растворов кислот. Технические требования

ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия

Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

	
	

	
	


	Продолжение перечня



	1
	2

	ГОСТ 17.1.1.01-77

ГОСТ 17.1.3.13-86

ГОСТ 17.2.1.04-77

ГОСТ 1770-74

ГОСТ 3885-73

ГОСТ 7625-86
ГОСТ 9142-2014

ГОСТ 13841-95

ГОСТ 14192-96

ГОСТ 15846-2002

ГОСТ 16504-81

ГОСТ 18321-73

ГОСТ 18510-87

ГОСТ 18573-86

ГОСТ 19347-2014
ГОСТ 19433-88
ГОСТ 20010-93

ГОСТ 24297-2013 

ГОСТ 25336-82

ГОСТ 25776-83

ГОСТ 25951-83
ГОСТ 26319-2020
ГОСТ 26663-85

ГОСТ 27025-86

ГОСТ 30167-2014

ГОСТ 30772-2001

ГОСТ 30813-2002

ГОСТ 31340-2013
ГОСТ 32385-2013
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения

Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

Реактивы и особо чистые вещества. Правила приёмки, отбор проб, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Бумага этикеточная. Технические условия
Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия
Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия

Маркировка грузов

Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Термины и определения

Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции
Бумага писчая. Технические условия

Ящики деревянные для продукции химической промышленности. Технические условия
Купорос медный. Технические условия

Грузы опасные. Классификация и маркировка

Перчатки резиновые технические. Технические условия

Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка групповая в термоусадочную пленку

Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия
Грузы опасные. Упаковка
Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования

Реактивы. Общие указания по проведению испытаний

Ресурсосбережение. Порядок установления показателей ресурсосбережения в документации на продукцию

Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения

Вода и водоподготовка. Термины и определения

Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования

Товары бытовой химии. Метод определения показателя актив-

	Продолжение перечня



	1
	2

	ГОСТ 32423-2013

ГОСТ 32425-2013

ГОСТ 33756-2016

ГОСТ 33757-2016
ГОСТ 34264-2017
ГОСТ Р 1.3-2018

ГОСТ Р 

12.3.047-2012

ГОСТ Р 50460-92

ГОСТ Р 51232-98

ГОСТ Р 51293-99

ГОСТ Р 51474-99

ГОСТ Р 52108-2003

ГОСТ Р 53228-2008

ГОСТ Р 53491.1-2009

ГОСТ Р 53491.2-2012

ГОСТ Р 54496-2011

ГОСТ Р 55838-2013

ГОСТ Р 56541-2015
ГОСТ Р 57058-2016

ГОСТ Р 57120-2016

ГОСТ Р 57443-2017
ГОСТ Р 57474-2017

ГОСТ Р 57478-2017
ГОСТ Р 58458-2020
ГОСТ Р 58577-2019
	ности водородных ионов (рН)

Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм

Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду
Упаковка потребительская полимерная. Общие технические условия

Поддоны плоские деревянные. Технические условия
Упаковка транспортная полимерная. Общие технические условия
Стандартизация в Российской Федерации. Технические условия на продукцию. Общие требования к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению

ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля

Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования

Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества

Идентификация продукции. Общие положения

Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами

Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения

Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования
Бассейны. Подготовка воды. Часть 2. Требования безопасности

Вода. Определение токсичности с использованием зеленых пресноводных одноклеточных водорослей

Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Требования к безопасному хранению списанных изделий перед утилизацией

Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Характеристики полимерных отходов

Оценка соответствия. Применение схемы сертификации, основанной на анализе технической документации, в целях подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза

Идентификация химической продукции. Общие положения
Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Методы определения четвертичных аммониевых соединений

Грузы опасные. Классификация
Бассейны для плавания. Общие технические условия

Правила установления нормативов допустимых выбросов заг-
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	рязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов

Оценка соответствия. Исследования типа продукции в целях оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов евразийского экономического союза
Этикетки, отпечатанные способами офсетной и флексограской печати. Издательско-полиграфическое оформление. Общие технические условия
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

	СанПиН 

2.1.7.1322-03

СанПиН 

2.2.4.548-96

СанПиН 

2.1.5.980-00
СанПиН 

2.1.4.1074-01 


	Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

Гигиенические требования к микроклимату   

производственных помещений

Гигиенические требования к охране поверхностных вод
Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

	ГН 2.2.5.3532-18

ГН 2.1.5.1315-03

ГН 2.1.6.3492-17

РД 52.18.595-96

СП 2.2.2.1327-03

СП 1.1.1058-01

СП 2.1.7.1386-03

СП 2.1.3678-20
СН 2.2.4/2.1.8.562-96  

МУ 1.2.1105-02

МУ 2.1.5.1183-03


	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Санитарный химический контроль воздушной среды

Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту

Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления
Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

Оценка токсичности и опасности дезинфицирующих средств

Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием воды в системах технического водоснабжения промышленных предприятий
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	МУ 2.1.4.2898-11


	Санитарно-эпидемиологические исследования (испытания) материалов, реагентов и оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки

	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 769)

Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 041/2017 «О безопасности химической продукции» (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 марта 2017 г.)
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