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Паспорт №Образец
«REKON WT-WB 9332» Щелочной зимний, применение до -100 С.
ТУ 2121–004–90798496–2013
Дата изготовления:
Номер партии:
Вес:
Вид упаковки (нужное оставить): кубическая емкость 1000 л, бочки 200л, канистры 1, 5, 10, 20, 30л


	№ п/п
	Наименование параметра
	Норма по ТУ
	Фактический показатель

	1
	Внешний вид
	однородная прозрачная бесцветная жидкость
	соответствует

	2
	Массовая доля основного вещества (гидроксида натрия NaOH), %, не менее
	30-32
	31

	3
	Массовая доля хлористого натрия (NaClО2), % не менее
	3,0
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	4
	Массовая доля гидроокиси калия(КОН) % не менее 
	1,0
	1,3



Заключение: Продукт соответствует ТУ 2121–004–90798496–2013


Срок хранения: 36 месяцев.
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