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Паспорт № Образец
 «REKON WT-B 91212»
Реагент для контроля и удаления запахов, борьбы с биообрастанием

ТУ 20.59.59-006-90798496-2025
Дата изготовления:
Номер партии:
Вес:
Вид упаковки (нужное оставить): кубическая емкость 1000 л, бочки 200л, канистры 1, 5, 10, 20, 30л


	№ п/п
	Наименование параметра
	Норма по ТУ
	Фактический показатель

	1
	Внешний вид
	Прозрачная или слегка мутноватая жидкость с цветом от светло-зеленого до синего
	соответствует

	2
	Массовая доля комплекса полиэлектролитов, %, не более
	14
	

	3
	Массовая доля четвертичных аммониевых соединений, %, не более
	14
	

	4
	Плотность г/см3
	1,10±0,05
	

	5
	Водородный показатель 1% водного раствора (pH), не ниже, ед.
	6,0
	

	6
	[bookmark: _GoBack]Массовая доля фунгицида, %, не более 
	1,0
	

	7
	Массовая доля ЭДТА-4Na, %, не более
	0,5
	



Заключение: Продукт соответствует ТУ 20.59.59-006-90798496-2025

Срок хранения: 12 месяцев.
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